**嘉善县广播电视台**

**机房UPS电源设备**

**询**

**价**

**采**

**购**

**公**

**告**

询价单位(盖章)：嘉善县广播电视台

二○一八年六月六日

嘉善广播电视台机房UPS电源设备

询 价 公 告

我台因工作需要，拟采购UPS电源设备（含电池更新服务）一批。大致需求如下：

第一项．UPS不间断电源一套

建设地点：广电中心五楼机房，供电台播控机房使用。主机采用三进单出，容量10KVA。设备选型需行业著名品牌，安全可靠、成熟稳定、性能优良。由供应商负责完成设备的安装调试并上线。

第二项．铅酸蓄电池一批

建设地点：广电中心二楼机房。电池采用行业著名品牌，具有优良的安全性能，充放电性能好，耐冲击和震动，耐过充过放电等技术特性。由供应商负责电池更新并回收旧电池。

此次采购根据相关批复和我台设备采购管理的有关规定，决定采用询价采购方式确定设备供应商。

请各有意向的企业按以下要求提供报价及相关资料。

一．设备清单：

详见附表1。

二．报价要求：

1．提供设备详细配置情况。

2．需提供详细分项报价。

3．报价包括设备的系统集成安装调试费、培训费、运输费（含包装材料费）和其它应由企业自行缴纳的所有费用。

此次询价我台对报价进行综合评审后，确定中标人。中标结果另行通知。

三．交货时间：

1．合同签订后15个日历日。

四．付款方式：

1．所有货物和设备交付给我方，完成安装调试和培训并通过验收后七天内支付80%；自通过验收之日起正常使用满3个月后，七天内再支付总价的15％；质保期满无服务纠纷，付清余款。

2．对此付款方式有异意的，需另行说明。

五．报价人须提供下列证件、证书和材料且必须按以下排列次序逐一阐明、装订报价文件。

1．报价表

2．营业执照复印件（盖报价单位公章）。

3．提供生产厂家的书面授权认证或制造厂家的授权书。(填写附表2、销售企业填写)

4．法定代表人授权书(填写附表3)

5．被授权人的身份证复印件（盖报价单位公章）

6．质量保证承诺书（填写附表4）

六．质量和规格要求：

1．所报产品的质量必须符合国家有关标准和行业标准、规范。

2．报价人须保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3．报价人须保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

4．质保期不低于3年。

七．报价要求：

1．报价人自行了解嘉善县地理环境，获取所需的各类运输费用的资料。

2．认真详尽填写报价表中的各单项报价和总报价。各单项报价和总报价是包括运至询价人指定机房完成安装调试、培训和稳定运行交付使用的人民币报价。

3．由中标人负责系统操作维护培训。

4．报价文件的编制及规定

⑴．报价文件的封面应具备下列元素：询价人、询价项目名称、投标人名称，报价人地址、邮编，报价单位法人代表签字及印章，单位公章及报价时间。

⑵．报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由报价人或经正式授权的代表在投标文件上签字并盖章。报价文件的副本可采用正本的复印件。投标文件的正本和副本均须加盖骑缝章。

⑶．不允许任何行间插字、涂改和增删。

⑷．电报、电话、传真形式的投标概不接受。

八．报价文件的递交

1．报价人应按要求准备报价文件，每套报价文件须清楚的标明“正本”或“副本”。 其中正本一份，副本四份。若正本和副本有差异，以正本为准。报价文件的正本和副本一并装袋密封。

2．报价文件的密封和标记

外层信封应：

⑴．清楚标明并递交至指明的地址。

⑵．注明询价项目名称、询价人名称、报价人名称和“在某年某月某日某时之前不得启封”的字样，并加盖报价人公章骑缝章。

⑶．如果外层信封未按本询价文件要求加写标记和密封，询价人对误投或过早启封概不负责。

3．密封后的投标文件请于2018年6月14日14时前送达嘉善县魏塘镇人民大道555号嘉善广播电视中心（接受EMS或快递）。逾期将不受理。

邮政编码：314100

联系人：华先生

联系电话：0573－84481968。

嘉善县广播电视台

2018年6月6日

附表1：

UPS电源设备（含电池更新服务）报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术规格和参数 | 数量 | 备注 | 单价 | 金额 |
| 1 | 在线式UPS主机 | 采用双转换纯在线式架构  输入输出模式：三进单出  额定功率：10KVA/9KW  输入电压：380V/220V  输入电压范围：120V-275V（176V-275V可满载运行）  输入PF：>0.95（三相输入）  输出电压/输出失真度：220V/230V/240V ±1%，THDU<2%（线性负载）  效率：>93.5%（在线模式），98%（ECO模式）  过载能力：105%-125%：10min，125%-150%：30s，>150%：500ms  电池电压：192V  配置原厂监控卡  推荐品牌：艾默生、山特、施耐德 | 1 |  |  |  |
| 2 | 铅酸免维护电池 | 电码防伪技术：防伪标识具有唯一性,即一件产品一个编码,由计算机随机加密生成,绝无重复  后备浮充使用长寿命产品：浮充期待寿命6年( 25℃)/10年(20℃)；  采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能  优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。  电压：12V 容量：100Ah  外形尺寸：407(L) 173(W) 210(H)  端子型号：M8 L  单重：约29Kg  推荐品牌：广东汤浅、沈阳松下、德国阳光 | 56 | 16个为新装机，其余40个需拆除旧电池后装机 |  |  |
| 3 | 电池箱 | 钢制产品，符合UPS电源行业规范  外形美观、工艺优良  带断路器  可安装第2项电池16个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装辅材 | UPS输入输出交流电缆、电池连接电缆等必须的材料 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 旧电池回收 | 12V/100Ah铅酸免维护电池 | 40 | 提供拆除并负责有偿回收服务 |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

总报价： 人民币大写：

报价人（盖章）： 授权代表（签字）：

报价日期：

附表2：

**制造厂家授权书**

致：嘉善县广播电视台：

（制造厂家名称）是根据国家法律正式成立的，其主要营业地点在 （制造厂家地址）。并据此指定 （贸易公司名称）为我们真正合法的代理人进行下列活动。而该公司是根据国家的法律正式成立的，其主要营业地点在 （贸易公司地址）。

此次报价，它代表我方办理嘉善县广播电视台UPS电源设备询价采购活动中提供由我们生产或制造的货物的有关事宜并对我方具有约束力。

兹授予 （贸易公司名称）一切权利和职权，全权办理和履行上述所必需的、必要的和适当的事宜，并行使替代和撤消的权力。特此确认 （贸易公司名称或其正式授权代表）据此办理一切合法事宜。

我方于 年 月 日签署本文，以此为证。

被授权方于 年 月 日接受。

贸易公司名称(盖章)：

姓名（正式授权代表签字）：

职务：

电话：

授权书制造厂家名称(盖章)：

姓名（法定代表人签字）：

职务：

电话：

附表3

**法定代表人授权书**

嘉善县广播电视台：

　　　　　　　　　　　 （企业全称）法定代表人

授权 （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的嘉善广播电视台UPS电源设备询价采购活动，全权处理报价、签约、供货、安装、调试和售后服务等相关活动中的一切事宜。

企业全称（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附：

全权代表姓名：

职 务：

详细通讯地址：

传 真：

电 话：

邮政编码：

附表4：

**质量保证承诺书**

嘉善县广播电视台：

　　我们所提供的产品、设备的质量保证期为自通过验收并投入运行使用之日起 年。对此，我们作出如下承诺：

1、凡在开箱检验、安装调试、试运行过程中发现的质量问题，由我们负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求。

2、在质量保证期之内，我们对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

3、在质量保证期之内，由于产品本身的质量问题， 我们承担包换及过程中发生的一切费用。

4、在质量保证期之外，我们

。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

授权代表人（签字）：

年 月 日